|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réf. No.** | **14039** | 1.jpg  1.jpg |
| **Voltage** | DC12V |
| **Lumière** | LED |
| **Câble (Entre les 2 feux)** | 2.5M |
| **Câble** | 12M |
| **Type branchement** | Prise européenne 7 broches |
| **Fonctions** | Stop, veilleuse, clignotant,  éclaireur de plaque |
| **Fixation** | Magnétique |
| **Boitier** | PC |
| **Etanchéité** | IP65 |
| **Kit comprend** | Feu droit & feu gauche |